Лот 4. Реставрація посадкових отворів

Потрібно наплавити та розточити посадочні місця під втулки, напірного

механізму, втулки бортових редукторів, втулки натяжних коліс:

Бортовий редуктор (норма) Ліва бортова (факт) Права бортова (факт)

1) Ф-270 L-330 -2шт. Ф-276мм (+6мм) Ф-295мм (+15мм)

2) Ф-230 L-250 -2шт. Ф-234мм (+4мм) Ф-236мм (+6мм)

3) Ф-200 L-200 -2шт. Ф-205мм (+5мм) Ф-215мм (+15мм)

4) Ф-180 L-200 -2шт. Ф-285мм (+5мм) Ф-186мм (+6мм)

Напірний механізм (норма) (факт)

1) Ф-270 L-220 -1шт. Ф-275мм (+5мм)

2) Ф-240 L-220 -1шт. Ф-256мм (+14мм)

Сідлові підшипники (норма) (факт)

1) Ф-405 L-110 -2шт. Ф-407мм (+2мм) х2шт.

2) Ф-200 L-140 -2шт. Ф-202мм (+2мм) х2шт.

Натяжні колеса (норма) (факт)

1)Ф-260 L-230 - 4шт. Ф-266мм (+6мм) х4шт.

Відповідно у всі отвори потрібно запресувати втулки в кількості 18 шт.

Місце проведення робіт: 77172, с. Дубівці, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна.