|  |  |
| --- | --- |
| Матеріал корпусу: | нержавіюча сталь |
| Матеріал труб/фланців приєднання до процесу: | нержавіюча сталь |
| Приєднання до процесу: | фланець приварний DN25, PN16 |
| Тиск, бар | 4,0 |
| Температура, °С | -20…150 |
| Діапазон індикації рівня, мм | 1300 |
| Міжосьова відстань, мм | 1300 |
| Середовище вимірювання: | олива Shell Mysella S5N40 891 кг/м3 |
| Спосіб індикації: | магнітні двоколірні ролики |
| Інтервал вимірювання, мм | 10 |
| Додаткові параметри: | спускний кран |

Байпасний магнітний індикатор рівня