Специфікація лот №2 (позиціонери)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва / Тип** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| 1 | **CMSH-SE-VDE1-S-A-AL-G14-C1M20-HA-V2** | шт. | 6 |
| CMSH Series H  | CMSH |
| Positioner, external displacement/angular detection | SE |
| VDI/VDE 3845  | VDE1 |
| Single-acting  | S |
| Exhaust  | A |
| Aluminium  | AL |
| G1/4  | G14 |
| Spring-loaded terminal C1 | C1 |
| M20  | M20 |
| HART  | HA |
| 1AO, 1DI and 2DO  | V2 |
| 2 | **CMSH-SE-V-SD-AL-C1M20-HA-V2** | шт. | 3 |
| CMSH Series H  | CMSH |
| Positioner, external displacement/angular detection | SE |
| Prepared for sub-base |  V |
| Double-acting/single-acting, switchable  | SD |
| Aluminium  | AL |
| Spring-loaded terminal  | C1 |
| M20  | M20 |
| HART  | HA |
| 1AO, 1DI and 2DO  | V2 |
| 3 | **CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-G14** | шт. | 3 |