|  |
| --- |
| **Специфікація продукції RITTAL** |
| **№** | **Назва** | **Заказний номер** | **КІЛЬКІСТЬ** |
| 1 | Шафа, WHD: 1200x2000x600 mm, 2 двері | VX8206000 | 1 | шт |
| 2 | Шафа, WHD: 800x2000x600 mm, 1 дверь, без МП | VX8806010 | 9 | шт |
| 3 | Шафа, WHD: 800x2000x600 mm, 1 дверь | VX8806000 | 7 | шт |
| 4 | Швидкий лінійний з'єднувач | VX8617506 | 10 | комп |
| 5 | Монтажна шина 18 x 38 mm, W/D: 600 mm | VX8617720 | 41 | комп |
| 6 | Системне шасі 23 x 64 mm, внутрішній рівень, 2000 | VX8617200 | 5 | комп |
| 7 | Системне шасі 23 x 64 mm, внутрішній рівень, 600 | VX8617130 | 2 | комп |
| 8 | Закладні гайки, M6, з контактуванням, до товщини металу: 0,8-2 mm | EL2094200 | 3 | комп |
| 9 | Саморізи, різьба ST 4,8 | SZ2487000 | 5 | комп |
| 10 | Гвинти зі сферично-цилінр голівкою хрест. 5x12 | SZ2489000 | 2 | комп |
| 11 | Шина E-Cu, ШВ: 30x10 mm, Д: 2400 mm | SV3586005 | 7 | комп |
| 12 | Тримач шинозбірки, 3-пол., 60 mm відстань між шинами | SV9340000 | 5 | комп |
| 13 | Гвинти "зірочка", M6 | SZ2504500 | 2 | комп |
| 14 | Клемна шина | DK7113000 | 5 | шт |
| 15 | Пластина монтажна | TS8612400 | 4 | комп |
| 16 | Адаптер підключення, 63 A, 690 V, 3-pole, 2,5-10 mm² | SV9342210 | 54 | шт |
| 17 | Захисний профіль, L 1100 mm | SV9340210 | 4 | комп |
| 18 | Профіль основи, L 1100 mm | SV9340130 | 6 | комп |
| 19 | Блок підключення, 800 A, 690 V, 3-pole, 90-300 mm² | SV9342311 | 3 | комп |
| 20 | Монтажна скоба, горизонтальна | SZ2365000 | 6 | комп |
| 21 | Монтажна скоба, з нахилом | SZ2366000 | 3 | комп |
| 22 | Бокова стінка, на гвинтах, до HD: 2000x600 mm | VX8106245 | 7 | комп |
| 23 | Кріплення шафи | SZ1580000 | 2 | комп |
| 24 | Кабельна шина | SM5001081 | 8 | шт |
| 25 | Секційна монтажна панель, ШВ: 175x485 мм | KX1565800 | 52 | шт |
| 26 | Несуча шина TS 35/15, L: 2000 мм | SZ2313150 | 8 | комп |
| 27 | Монтажний кутник | SZ4597000 | 58 | комп |
| 28 | Комплектна шафа, ШВГ: 500x700x250 мм, | AX1057000 | 3 | шт |
| 29 | адаптер 250 А | 9342270 | 1 | шт |
| 30 | адаптер 800 А | 9342280 | 2 | шт |